W I J Z I G I N G E N    CALNET2   Versie 1.1  t.o.v.  Versie 1.0:
==================================================================
                                                        2 Aug. 1985

1 - Het gedeelte van het programma wat zorgt voor het aanmaken van
    de stuklijst en de lijst van niet aangesloten pinnen werkt ca.
    20x sneller door het kiezen van een ander sorteercriterium.

2 - Na het gebruik van CALNET2 zijn de workfiles nu volledig gewist
    i.p.v. dat de lengte  tot nul byte werd teruggebracht.

3 - Het signaalattribuut SGNU 104 is nu ook toegestaan.

4 - Het gebruik van het attribuut BUS 9 wordt niet toegestaan door
    CALNET2, aangezien de pinlist hierdoor onjuiste informatie kan
    bevatten.

5 - Bij het gebruik van attribuut VAL 4 is nu toegestaan dat er komma's
    in de 'component value' mogen voorkomen.
 
6 - De foutmelding bij gebruik van een onbekend signaalattribuut voor
    CALNET2 is verbeterd.

7 - Een fout bij het aanmaken van de lijst van niet aangesloten pinnen
    is verbeterd.
 